# Error tracking (GlitchTip)

Les erreurs **backend** (Symfony) sont remontées vers **GlitchTip** (instance interne MALIO,
compatible SDK Sentry), org `malio`, projet `sirh-api`. **Prod uniquement**, **inerte sans DSN**.

> Frontend hors périmètre (les erreurs front partent du navigateur RH ; ajout futur possible via
> un proxy nginx `/ingest`).

## Contrainte réseau & transport

GlitchTip est sur le réseau interne (bloqué par Sophos), servi en **HTTPS sur
`logs.malio-dev.fr`** (cert auto-signé par la CA interne « MALIO-DEV Local Root CA »). SIRH tourne
sur un **VPS OVH** public. Le lien passe par un **tunnel Tailscale** entre les deux hôtes.

**Topologie retenue (Option A — HTTPS + hostname mappé sur le tailnet) :**
- Tailscale est installé **sur l'hôte GlitchTip** (IP tailnet `100.111.223.34`) **et sur le VPS
  OVH** (IP tailnet `100.93.52.45`).
- Le **DSN reste inchangé** : `https://<clé>@logs.malio-dev.fr/<id>` (même endpoint que le
  navigateur → pas de souci `ALLOWED_HOSTS`, Host header et cert cohérents).
- Côté SIRH, le nom `logs.malio-dev.fr` est résolu vers l'**IP tailnet de GlitchTip** via
  `extra_hosts` dans le `docker-compose` du serveur.
- La **CA racine MALIO** est bakée dans l'image SIRH (`deploy/docker/Dockerfile.prod`) pour que le
  SDK accepte le TLS auto-signé.

> Pré-requis : le nginx qui sert `logs.malio-dev.fr` en 443 doit écouter sur une interface
> joignable via le tailnet (typiquement `0.0.0.0:443` → joignable sur `100.111.223.34:443`).

## Fichiers concernés

| Fichier | Rôle |
|---|---|
| `config/packages/sentry.yaml` | conf backend (prod-only, DSN runtime, 4xx ignorés, release = `app.version`, handler Monolog ERROR+) |
| `config/bundles.php` | `SentryBundle` enregistré `['prod' => true]` |
| `config/packages/monolog.yaml` | handler `sentry` (service) en `when@prod` |
| `.env` | bloc documenté `SENTRY_DSN` (vide → inerte) |
| `deploy/docker/Dockerfile.prod` | bake la CA racine MALIO (`update-ca-certificates`) pour le TLS interne |
| `deploy/docker/malio-dev-root-ca.crt` | certificat **public** de la CA interne (aucune clé privée) |

## Activation (runbook)

1. **Tailscale sur les deux hôtes** (GlitchTip **et** VPS OVH) :
   ```bash
   curl -fsSL https://tailscale.com/install.sh | sh
   sudo tailscale up            # ou --authkey tskey-auth-XXXX (headless)
   tailscale ip -4              # GlitchTip → 100.111.223.34 ; OVH → 100.93.52.45
   ```
2. **Vérifier l'accès** depuis le VPS OVH (tunnel + nginx 443 de GlitchTip) :
   ```bash
   tailscale ping 100.111.223.34
   curl -sSk -o /dev/null -w "%{http_code}\n" https://100.111.223.34/   # réponse HTTP = tunnel OK
   ```
3. **Mapper le hostname vers l'IP tailnet** dans le `docker-compose` du serveur OVH (service `php`),
   pour que le container résolve `logs.malio-dev.fr` :
   ```yaml
   extra_hosts:
     - "logs.malio-dev.fr:100.111.223.34"
   ```
4. **Projet GlitchTip** : déjà créé (org `malio`, projet `sirh-api`, id `3`). DSN de base affiché
   dans *Settings → Client Keys* : `https://<clé>@logs.malio-dev.fr/3`.
5. **Injecter le DSN tel quel** (hostname conservé) dans l'env_file serveur (pas dans l'image),
   puis rebuild/redéployer l'image (la CA est bakée au build) :
   ```env
   SENTRY_DSN=https://<clé>@logs.malio-dev.fr/3
   ```
   ```bash
   docker compose up -d
   docker compose exec php php bin/console cache:clear --env=prod
   ```

## Tester l'envoi

Le bundle `sentry/sentry-symfony` fournit une commande qui envoie un événement de test et
confirme s'il est bien parti vers GlitchTip. Elle n'existe qu'en **prod** (bundle prod-only) et
nécessite `SENTRY_DSN` défini.

```bash
# Sur le serveur, dans le container PHP (SENTRY_DSN doit être dans l'env) :
docker compose exec php sh -lc "APP_ENV=prod php bin/console sentry:test"
```

Sortie attendue : `Sending test message... done.` → une **Issue de test** apparaît dans le projet
`sirh-api` côté GlitchTip. Si l'envoi échoue (`Message not sent`), le problème est réseau
(Tailscale/route/port) ou DSN, pas applicatif.

Pré-check connectivité depuis le VPS OVH (`-k` ignore le cert juste pour ce test) :

```bash
tailscale ping 100.111.223.34
curl -sSk -o /dev/null -w "%{http_code}\n" https://100.111.223.34/   # réponse HTTP = tunnel OK
# Avec résolution du hostname (comme le container) + validation par la CA :
curl --resolve logs.malio-dev.fr:443:100.111.223.34 \
     --cacert deploy/docker/malio-dev-root-ca.crt \
     -sS -o /dev/null -w "%{http_code}\n" https://logs.malio-dev.fr/
```

Alternative sans commande dédiée : déclencher un `throw new \RuntimeException('glitchtip test')`
temporaire dans un endpoint, ou un `$logger->error('glitchtip test')` (niveau ERROR+ → Issue).

## CA HTTPS interne (bakée dans l'image)

GlitchTip est en HTTPS avec un cert auto-signé par la **CA interne MALIO**. Le SDK refuse un TLS
non approuvé (« Message not sent »). La CA publique (`deploy/docker/malio-dev-root-ca.crt`, aucune
clé privée) est donc installée dans le trust store de l'image au build (`deploy/docker/Dockerfile.prod`,
stage production) :

```dockerfile
COPY deploy/docker/malio-dev-root-ca.crt /usr/local/share/ca-certificates/malio-dev-root-ca.crt
RUN update-ca-certificates
```

Combinée à l'`extra_hosts` (hostname → IP tailnet), le container fait confiance à
`logs.malio-dev.fr` et l'atteint via le tunnel.

Design détaillé : `docs/superpowers/specs/2026-06-28-glitchtip-backend-error-tracking-design.md`.
